上海三信PC5 功能型双参数笔式计（pH/电导率/TDS）
PC5功能型pH/电导率仪双参数笔式计，适合常规水溶液pH和电导率/TDS/盐度测试，如水培、水产养殖、游泳池和温泉、水处理、工厂冷却塔等应用场景。坚固的手提箱，内含所有附件，尤其适合在野外和现场使用。
产品描述
• 配置 pH/ 电导率组合电极，同时测量 pH、电导率、TDS、盐度、温度
• 电极可替换，轻松安装
• 适用于常规水溶液，如水培、水产养殖、游泳池、水处理、环境监测、教育等应用场景
• 双色背光 LCD 显示屏，蓝色为测量模式，绿色为校准模式
• 智能型芯片设计，具有 1~3 点自动校准、0~50℃自动温度补偿、功能设置、自诊断、校准提示功能、读数自动锁定、自动关机和低电压显示等智能化功能
• 丰富的参数设置功能，包括 TDS 转换系数、基准温度、温度补偿系数、自动关机时间、背光显示时间等
• 符合 IP67 防尘防水 , 适合野外和现场使用
• 配置专用手提箱，内含校准溶液、浸泡液和测试瓶等配件，方便使用
 
装箱配套：
	PC5 笔式 pH/ 电导率仪

	1


	pH4.00 校准溶液

	1


	pH7.00 校准溶液

	1


	1413μS/cm 电导率校准溶液

	1


	12.88mS/cm 电导率校准溶液

	1


	pH4.00 校准瓶

	1


	pH7.00 校准瓶

	1


	1413μS/cm 电导率校准瓶

	1


	12.88mS/cm 电导率校准瓶

	1


	3M KCl 电极浸泡液

	1


	挂绳

	1


	7 号碱性电池

	4


	手提箱

	1




[image: ]
技术参数
	 

 
pH

	测量范围

	-2.00~16.00pH


	
	分辨率

	0.01pH


	
	精度

	± 0.01pH


	
	校准

	1~3 点自动校准


	
	自动温度补偿

	0~50℃


	 

电导率

	测量范围

	0~200.0μS, 0~2000μS, 0~20.00mS


	
	分辨率

	0.1/1μS，0.01mS


	
	精度

	±1%FS


	
	校准

	1~3 点自动校准


	TDS

	测量范围

	0~100.0ppm, 0~1000ppm, 0~10.00ppt


	盐度

	测量范围

	0~10.00ppt


	 

温度

	测量范围

	0~50 ℃


	
	分辨率

	0.1℃


	
	精度

	± 0.5℃


	 

 
 
 
其它功能和参数

	显示屏

	STN 型，180°视角。蓝色背光：测量模式；绿色背光：校准模式


	
	测量值锁定

	HOLD


	
	低电压提醒

	图标闪烁，此时提醒更换电池。


	
	自动关机

	8 分钟内无操作 , 仪器自动关机


	
	防水等级

	IP67，能漂浮水面。


	
	电源

	DC3V, 7 号碱性电池 ×4


	
	电池寿命

	连续使用＞ 200 小时


	
	尺寸 / 重量

	仪表：40×40×178mm/133g;  手提箱：255×210×50mm/438g;
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