上海三信PC60-Z智能蓝牙pH/电导率仪
全球首款智能多参数笔式水质测试仪——APERA PC60-Z，一台仪器同时测量六大参数：pH、电导率（EC）、TDS（ppm）、盐度（ppt）、电阻率、温度，适用于环境监测、水培、水产养殖、游泳池、水处理、教育等常规水溶液测试场景。更凭借独家蓝牙专利技术，实现了仪器与APP的双向智能互动，随时随地轻松完成实验室级的水质分析和数据记录管理。
产品描述
ZenTest APP特点：
• 手机扫码下载ZenTest APP，打开手机蓝牙（覆盖范围10米），测试仪与智能手机连接，实现APP和仪器双向智能控制
• 双向操控，即使不连接手机，仪器也可以单独使用
• APP界面四种显示模式：基本模式（清晰明确地呈现校准信息），指针模式（生动直观地显示测量值），曲线模式（直观显示测量值变化趋势），列表模式（依序显示实时测量数据），直观、科学、方便地呈现并记录测试数据
• 带有图示和视频的操作指南确保测试的易操作性和专业性，不必再阅读繁琐的说明书
• 云数据管理，符合GLP规范，数据永不丢失，还可添加GPS位置信息、现场照片、及文字备注等
• 测量数据自动生成Excel文档，一键分享
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– 仪器特点：
• 测量范围：-2 to 16.00 pH，0 to 20mS/cm，0 to 10,000 ppm (10 ppt)，50Ω•cm to 20MΩ•cm；精度：±0.01pH，±1% F.S，±0.5˚C
• 智能型芯片设计，具有1~3点自动校准、0~50℃自动温度补偿、数据储存、功能设置、手动/自动锁定功能、校准提示功能、智能自诊断、读数报警等智能化功能
• 三色背光（蓝色测量、绿色校正、红色警告）高清LCD屏
• pH/电导率/TDS/盐度/电阻率，快速切换显示，温度同步显示
• 7号碱性电池，电力强劲持久
• 符合IP67的密封防尘防水要求，随时随地测量，不受环境局限
• 贴心赠送调配好的小瓶装校准溶液，真正实现即开即用
 
– 电极特点：
• 升级pH敏感玻璃膜球泡电极内溶液采用特殊的蓝色凝胶化工艺加工，内溶液不会流动，杜绝了气泡的产生，避免了玻璃膜内侧出现热的对流传导，保证了测量稳定性，也更易于使用
• 升级pH电极还具备双液接界结构，减少污染，在测量复杂或浑浊的溶液时，不易堵塞，大大改善并延长了电极使用寿命
• 特有BPB坚固性铂黑电极，能极大的降低极化效应，且镀层不易脱落、方便清洗，确保宽量程电导率测量的高精度和重复性
• 电极电极可更换，易于安装，经济耐用
 
装箱配套：
	PC60-Z 智能 pH/ 电导率测试仪

	1


	pH4.00 校准溶液

	1


	pH7.00 校准溶液

	1


	1413μS/cm 电导率校准溶液

	1


	12.88mS/cm 电导率校准溶液

	1


	pH4.00 校准瓶

	1


	pH7.00 校准瓶

	1


	1413μS/cm 电导率校准瓶

	1


	12.88mS/cm 电导率校准瓶

	1


	电极浸泡液

	1


	挂绳

	1


	说明书

	1


	手提箱

	1




技术参数
	 

 
pH

	测量范围

	-2.00~16.00pH


	
	分辨率

	0.1/0.01pH


	
	精度

	± 0.01pH ± 1 个字


	
	校准

	1~3 点自动校准


	
	自动温度补偿

	0~50℃


	 

电导率

	测量范围

	0~200.0μS, 0~2000μS, 0~20.00mS


	
	分辨率

	0.1/1μS，0.01mS


	
	精度

	±1%FS


	
	校准

	1~3 点自动校准


	 

TDS

	测量范围

	0.1 ppm to 10.00 ppt


	
	TDS 系数

	0.40 to 1.00


	盐度

	测量范围

	0 to 10.00 ppt


	电阻率

	测量范围

	50Ω to 20MΩ


	温度

	测量范围

	0 to 50˚C


	
	精度

	±0.5˚C


	 

 
 
 
其他

	数据储存

	无限制数量


	
	数据内容

	测量值编号、测量值、温度值、测量日期、测量时间、校准数据、测量对象、

GPS 位置信息、笔记、样品照片


	
	蓝牙通讯

	蓝牙 5.0，10 米通讯距离


	
	电源

	7 号碱性电池 *4


	
	尺寸重量

	仪表：40×40×178mm/133g;  手提箱：255×210×50mm/438g;


	
	防水等级

	IP67


	
	工作温湿度

	5~50˚C, <70%


	
	认证

	CE，RoHS，FCC，Bluetooth
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