上海三信PC910 台式pH/电导率仪
标配瑞士 LabSen®211 可充式玻璃 pH 电极和2301T-F坚固型铂黑电导率电极，同时测量同时显示pH，电导率/TDS/盐度，TFT 彩屏多语言智能图文导航，GLP 数据存储和管理，USB 数据输出
产品描述
• 标配瑞士 LabSen®211 可充式玻璃 pH 电极，长寿命参比系统，保证参比电极长久的稳定性，并延长电极的使用寿命；采用特殊的凝胶化工艺加工，内溶液不会流动，即使倒置也不会产生气泡；LabSen® 玻璃膜不仅拥有低阻抗，响应速度快，更采用了瑞士的厚膜化工艺，使玻璃膜强度是传统 pH 电极的 10 倍以上，完全无需担心普通碰撞导致球泡破裂。
• 标配 2301T-F 坚固型铂黑电导电极 (K=1)。坚固型铂黑镀层，不仅增加了电极表面积， 减少了极化效应，而且改善了铂黑和金属的粘结力，镀层坚固，可用软毛刷清洗； 耐腐蚀POM 外壳，内置 30kΩ 热敏电阻，有自动温度补偿功能。可在超宽量程内（0~200mS） 保持高精度测量（±1%FS）。
• 同时测量同时显示pH，电导率/TDS/盐度
• TFT 彩色显示屏，多语言智能图文导航（英文，德文，西班牙文和中文），开箱即用。
• GLP 数据存储和管理，USB 数据输出。
• pH 校准：1~3 点自动校准，有校正指引和自诊断功能。自动识别 pH 标准缓冲溶液，有 3 个系列的标准缓冲溶液可以选择：USA， NIST 和 CH，以及自定义溶液。
• 自动显示电极斜率。
• 电导率校准：1~ 4 点自动校准，有校准指引和自诊断功能。自动识别电导率标准溶液，有标准系列、中国系列以及自定义溶液可供选择。
• 有电导率、TDS 和盐度三种测量模式，可切换显示。
• 配置万向电极架，单手即可方便操作 。
装箱配套:
	PC910 pH/ 电导率仪

	1


	602 型万向电极架

	1


	LabSen211 玻璃 pH 复合电极

	1


	MP500 温度电极

	1


	2301T-F 电导电极（ATC, K=1.0）

	1


	pH 标准缓冲溶液 (4.00/7.00/10.01pH，50mL）

	各1瓶


	电导率校准溶液 (84μS/1413μS /12.88mS，50mL）

	各1瓶


	PCLink-910 U 盘

	1


	USB 通讯电缆

	1


	9V 适配器

	1


	使用说明书

	1




技术参数
	 


pH

	测量范围

	（-2.00 ~ 20.00）pH


	
	分辨率

	0.1/0.01 pH


	
	准确度

	±0.01 pH


	
	温度补偿范围

	（0 ~ 100）℃（32~212 ℉）（自动或手动）


	
	校准点

	1~3 点 自动


	 

mV

	测量范围

	±2000mV


	
	分辨率

	1mV


	
	准确度

	±0.1% FS


	 




电导率

	 


测量范围

	电导率：（0.00~20.00）μS/cm   （20.0~200.0）μS/cm

（200~2000）μS/cm    （2.00~20.00）mS/cm
（20.0~200.0）mS/cm （200~2000）mS/cm（K=10） 电阻率：（0 ~ 100）MΩ·cm
TDS: （0 ~ 100）g/L 盐度：（0 ~ 100）ppt


	
	分辨率

	0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm


	
	准确度

	±1% FS


	
	温度补偿范围

	（0 ~ 50）℃（32-122 ℉）（自动或手动）


	
	电极常数

	0.1 / 1 / 10 cm-1


	 

温度

	测量范围

	0~100℃（32~212 ℉）


	
	分辨率

	0.1℃（0.1 ℉）


	
	准确度

	±0.5℃


	 

其他技术参数

	数据储存

	200 组 USB 数据输出


	
	储存内容

	编号，日期，时间，测量值，测量单位和温度值。


	
	电源

	DC9V/600mA


	
	尺寸和重量

	仪表（不含电极架）：(200×220×100 )mm / 0.95kg
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