上海三信PC950 台式pH/电导率仪
PC950台式pH/电导率仪，三信旗下外销品牌APERA的一款双参数电化学仪器，可测量pH，电导率，TDS和盐度，配置高端LabSen电极和BPB（耐刷铂黑）电导率电极。凭借超高的性价比，常年位居最受欢迎的畅销榜，是美日欧市场的热门信赖之选。
产品描述
• TFT 彩色显示屏，多语言智能图文导航（英文，德文，西班牙文和中文），开箱即用。
• 仪器配置 606  型多功能测试台，由智能搅拌器和万向电极架组合而成，安全收纳溶液瓶和附件。智能搅拌器无极调速，可储存转速。
• GLP 数据存储和管理，USB 数据输出
• pH 校准：1~3 点自动校准，有校正指引和自诊断功能。自动识别 pH 标准缓冲溶液，有 3 个系列的标准缓冲溶液可以选择：USA， NIST 和 CH，以及自定义溶液。自动显示电极斜率。
• 标配瑞士 LabSen®211 可充式玻璃 pH 电极，长寿命参比系统，保证参比电极长久的稳定性，并延长电极的使用寿命；采用特殊的凝胶化工艺加工，内溶液不会流动，即使倒置也不会产生气泡；LabSen®  玻璃膜不仅拥有低阻抗，响应速度快，更采用了瑞士的厚膜化工艺，使玻璃膜强度是传统 pH 电极的 10 倍以上，完全无需担心普通碰撞导致球泡破裂。
• 电导率校准：1~ 4 点自动校准，有校准指引和自诊断功能。自动识别电导率标准溶液，有 2 个系列的标准溶液可以选择：Standard 和 CH，以及自定义溶液。
• 有电导率、TDS 和盐度三种测量模式，可切换显示。
• 标配 2401T-F 高精度玻璃电导电极（K=1.0）, 用于高精度的实验室电导率测量，无铅玻璃外壳，耐腐蚀 ; 特殊的腔体结构增强测量稳定性 ; 铂黑工艺大大提高了测量的精度和稳定性 ; 内置热敏测温元件可同时测试温度并支持自动温度补偿。
 
装箱配套:
	PC950 pH/ 电导率仪

	1


	606 多功能搅拌器（含万向电极臂）

	1


	LabSen211 玻璃 pH 复合电极

	1


	MP500 温度电极

	1


	2401T-F 电导电极（ATC, K=1.0）

	1


	pH 标准缓冲溶液 (4.00/7.00/10.01pH，50mL）

	各1瓶


	电导率校准溶液 (84μS/1413μS /12.88mS，50mL）

	各1瓶


	PCLink-950 U 盘

	1


	搅拌器连接线

	1


	USB 通讯电缆

	1


	9V 适配器

	1


	小圆瓶

	6个


	L200 搅拌珠

	6个


	使用说明书

	1




技术参数
	 

 
pH

	测量范围

	（-2.00 ~ 20.00）pH


	
	分辨率

	0.1/0.01 pH


	
	基本误差

	±0.01 pH ±1 个字


	
	温度补偿范围

	（0 ~ 100）℃（32~212 ℉）（自动或手动）


	
	校准点

	1~3 点


	 

mV

	测量范围

	±2000mV


	
	分辨率

	1mV


	
	基本误差

	±0.1% FS ±1 个字


	 

 
 
 
电导率

	 

 
测量范围

	电导率：0~200 mS/cm，分为 5 段，自动量程。

（0~19.99）μS/cm; （20.0~199.9）μS/cm;
（200~1999）μS/cm;（2.00~19.99）mS/cm;
（20.0~199.9）mS/cm TDS：(0 ~  100)  g/L； 盐度：(0 ~ 100) ppt


	
	分辨率

	0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm


	
	基本误差

	±1.0% FS ±1 个字


	
	温度补偿范围

	（0 ~ 50）℃（32-122 ℉）（自动或手动）


	
	电极常数

	0.1 / 1 / 10 cm-1


	 

温度

	测量范围

	0~100℃（32~212 ℉）


	
	分辨率

	0.1℃（0.1 ℉）


	
	基本误差

	±0.5℃（±0.9 ℉）±1 个字


	 

其他技术参数

	数据储存

	200 组 USB 数据输出


	
	储存内容

	编号，日期，时间，测量值，测量单位和温度值。


	
	电源

	DC9V/600mA


	
	尺寸和重量

	仪表：(360×165×400 )mm / 1.25kg
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