上海三信PC9500 台式pH/电导率仪
PC9500台式pH/电导率仪，是三信旗下外销品牌APERA的一款台式高端仪器，运用于实验室测试研究和教学等广泛的场景中。PC9500具备强大的数据管理功能，支持ID输入和GLP打印机（另售），为实验室专业人员度身定制。常年位居最受欢迎的电化学仪器畅销榜，是美日欧市场的热门信赖之选。
产品描述
• TFT 彩色显示屏，多语言智能图文导航（英文，德文，西班牙文和中文），开箱即用。
• pH/ 电导率双通道同时测量，实验室测量最高级别精度（±0.002pH，±0.5%FS）
• 仪器配置 606  型多功能测试台，由智能搅拌器和万向电极架组合而成，安全收纳溶液瓶和附件。智能搅拌器无极调速，可储存转速。
• 2000 组高级 GLP 数据存储管理，支持设置校准密码、样品编号、电极编号、操作者编号和公司名称，USB 数据输出至电脑端
• 支持 USB 外接针式打印机，实时打印符合 GLP/GMP 规范的测量数据（打印机需另购）。
• Web PC-Link支持PC/Mac连接仪表，实时采集、分析和管理多参数测量及校准数据，并可导出LIMS兼容的CSV和JSON文件，让实验室数据管理更高效。
• “i”键功能：仪器内置的“说明书”，在仪器内轻松查看各种使用说明。
• 标配瑞士 LabSen®211 可充式玻璃 pH 电极，适合 001 级高精度测量。长寿命参比系统，保证参比电极长久的稳定性，并延长电极的使用寿命；采用特殊的凝胶化工艺加工，内溶液不会流动，即使倒置也不会产生气泡；LabSen® 玻璃膜不仅拥有低阻抗，响应速度快，更采用了瑞士的厚膜化工艺，使玻璃膜强度是传统 pH 电极的 10 倍以上，完全无需担心普通碰撞导致球泡破裂。
• pH 校准：1~5 点自动校准，有校准导航和自动检查功能，校准后自动显示校准数据。自动识别 pH 标准缓冲溶液，可选择 USA、NIST 和 CH 系列的标准缓冲溶液，以及自定义溶液。
• 标配 2401T-F 高精度玻璃电导电极（K=1.0）, 用于高精度的实验室电导率测量，无铅玻璃外壳，耐腐蚀 ; 特殊的腔体结构增强测量稳定性 ; 铂黑工艺大大提高了测量的精度和稳定性 ; 内置热敏测温元件可同时测试温度并支持自动温度补偿。
• 电导率校准：1~ 4 点自动校准，有校准指引和自动检查功能。自动识别电导率标准溶液
• 有电导率、TDS、盐度和电阻率四种测量模式，可切换显示。
• 3 种盐度模式供选择，常规（线性）模式、海水盐度模式、NaCl 盐度模式
装箱配套:
	PC9500 pH/ 电导率仪

	1


	606 多功能搅拌器（含万向电极臂）

	1


	LabSen211 玻璃 pH 复合电极 ,

	1


	MP500 温度电极

	1


	2401T-F 电导电极（ATC, K=1.0）

	1


	pH 标准缓冲溶液 (4.00/7.00/10.01pH/50mL)

	各1瓶


	电导率标准溶液   (84μS/1413μS/12.88mS/50mL)

	各1瓶


	搅拌器连接线

	1


	USB 通讯电缆

	1


	PCLink-9500 U 盘

	1


	9V 适配器

	1


	小圆瓶

	6个


	L200 搅拌珠

	6个


	使用说明书

	1




技术参数
	 



pH

	测量范围

	（-2.000 ~ 20.000）pH


	
	分辨率

	0.1/0.01 /0.001pH


	
	基本误差

	±0.002 pH ±1 个字


	
	温度补偿范围

	（0 ~ 100）℃（自动或手动）


	
	校准点

	1~5 点


	
	缓冲溶液选择

	CH、USA、NIST 和自定义


	 

mV

	测量范围

	±2000.0mV


	
	分辨率

	0.1mV


	
	基本误差

	±0.03% FS ±1 个字


	 





电导率

	测量范围

	0.00 μS/cm ~ 2000 mS/cm


	
	分辨率

	0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm


	
	基本误差

	±0.5% FS ±1 个字


	
	温度补偿范围

	（0 ~ 50）℃（自动或手动）


	
	电极常数

	0.1 / 1 / 10 cm-1


	
	基准温度

	15 ~ 30℃（可调）


	
	温度补偿系数

	0.00 ~ 10.00%（可调）


	
	校准点

	1~4 点


	
	标准溶液选择

	CH、Standard 和自定义


	 


TDS

	测量范围

	0.00 mg/L ~ 1000 g/L


	
	分辨率

	0.01/0.1/1mg/L; 0.01/0.1/1 g/L


	
	基本误差

	±1.0% FS ±1 个字


	
	温度补偿范围

	（0 ~ 50）℃（自动或手动）


	
	TDS 系数

	0.40 ~ 1.00（可调）


	 


盐度

	测量范围

	（0.00 ~ 100）ppt


	
	分辨率

	0.01/0.1 ppt


	
	基本误差

	±1.0% FS ±1 个字


	
	温度补偿范围

	（0 ~ 50）℃（自动或手动）


	
	盐度类型

	线性 / NaCl / 海水


	 


电阻率

	测量范围

	0.00 Ω·cm ~ 100MΩ·cm


	
	分辨率

	0.1/1 Ω·cm；0.01/0.1/1KΩ·cm；0.1 MΩ·cm


	
	基本误差

	±1.0% FS ±1 个字


	
	温度补偿范围

	（0 ~ 50）℃（自动或手动）


	 

温度

	测量范围

	（-10.0~110.0）℃；14.0~230 ℉


	
	分辨率

	0.1℃；0.1/1 ℉


	
	基本误差

	±0.5℃ ±1 个字


	 

其他技术参数

	数据储存

	2000 组 USB 数据输出


	
	电源

	DC9V/600mA


	
	尺寸和重量

	仪表：(360×165×400 )mm / 1.25kg




https://www.shsanxin.com.cn/
