上海三信802 加热磁力搅拌器
802型磁力搅拌器是一款加热型搅拌设备，采用耐热性工程塑料外壳，具有外形美观，使用方便，无级调速，旋转平稳的特点。本产品采用强力磁钢，适合小体积溶液样品的加热搅拌，也可用于各种体积溶液和粘稠溶液的搅拌。特别适合工矿企业和教育科研单位的各类实验室使用
产品描述
●调速范围：0~2300转/分（空载）

●工作面直径：Ф120mm；加热面板直径：Φ90mm

●最大搅拌容量：1000ml

●电源适配器：AC220V±10%

●加热面板和仪器外壳一体化设计，加热面板采用316型镜面不锈钢板，美观小巧，抗污染和抗

化学腐蚀性极好。

●采用陶瓷电热元件，加热快速，5min可达到表面温度120℃（空载）；绝缘性好，使用寿命长

●有过热保护装置，表面温度超过 150℃即停止加热，安全性极高

●采用耐高温的强磁力磁钢，有效防止跳子，并可用于粘稠溶液的搅拌
 
配置清单：
• 802型加热磁力搅拌器 1个
• 220V/DC6V电源适配器 1个
• 搅拌珠                      2粒
技术参数
	搅拌器

	调速范围

	0~2300转/分（空载）


	
	最大搅拌容量

	1000ml


	
	工作面直径

	Ф120mm


	
	加热功率

	40W


	其它技术参数

	电源适配器

	AC220V±10%, 50HZ


	
	外型尺寸及重量

	Ф120×49mm/500g
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