上海三信901 智能搅拌器
901型智能搅拌器是一款智能型搅拌设备，可自行设定并贮存转速，采用耐热性工程塑料外壳，具有外形美观，使用方便，无级调速，旋转平稳的特点。DC6V电源或电池供电，IP54防水防尘，适合随身携带在野外和现场，以及在培养箱内使用，特殊设计的电极架及夹头可安置各种类型的电极，适合在滴定分析或电极测试时使用，也可用于常规情况下的各种体积溶液和粘稠溶液的搅拌，如各种工矿企业和教育科研单位的各类实验室使用
产品描述
●采用微处理器芯片设计，可自行设定并贮存转速，实际使用时按“RPM”键即可交替使用二种转速

●调速范围：0~2300转/分（空载）

●工作面直径：Ф100mm

●最大搅拌容量：1000ml

●电源：DC6V电源适配器或AA电池（5# 电池）4节，交直流两用，可以随身携带在野外和现场使用，以及在培养箱内使用

●具有电池低电压（＜5V）报警功能

●防水型设计（IP54等级）可以在潮湿的环境里使用

●配置特殊设计的电极夹头，升降自如，操作方便。电极卡口可安置各种类型的电极，作为搅拌式电极架，在滴定分析或电极测试时使用
 
配置清单：
• 901型智能搅拌器 1个
• Φ10支杆 1根
• 220V/DC6V电源适配器 1个
• AA（5#）电池 4节
• 电极夹 1个
• 搅拌珠                      2粒
技术参数
	搅拌式电极架

	调速范围

	0~2300转/分（空载）


	
	最大搅拌容量

	1000ml


	
	工作面直径

	Ф100mm


	其它技术参数

	最大工作电流

	150mA


	
	最大功耗

	0.9W


	
	电极夹卡口尺寸

	Φ16mm（2孔）和Φ13mm（1孔）


	
	电极夹升降距离

	0~90mm


	
	电源适配器

	DC6V电源适配器或AA电池（5# 电池）4节


	
	外型尺寸及重量

	Ф100 x 146 x 48 mm 重340克
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