上海三信601 搅拌式电极架
601型搅拌式电极架是将电极架和磁力搅拌器组合而成的新颖产品。在使用pH电极和其他离子电极时，一般都需要将电极在溶液中搅动以加速响应，尤其对塑壳pH电极来讲，搅拌能排除电极球泡的保护罩空腔内的气泡，否则会使响应缓慢甚至不准确。一般的电极架没有搅拌功能，使用时很不方便，而使用本仪器则能很轻松的解决这一问题。电极架采用特殊设计的电极夹头，操作方便，升降自如。同时，本仪器也可作为一般的磁力搅拌器使用。它采用 ABS 塑料外壳及冲压件支架，电机及转子的装配位置十分精确，因此具有外形美观，轻薄小巧，操作简便，无级调速，旋转平稳的特点，能在较大的范围内对溶液进行稳定和精密的搅拌。本仪器特别适合于 pH 电极及其它离子电极的测量，同时也适合于小体积样品的搅拌，是实验室及教育科研单位的必备仪器。
产品描述
●调速范围：0~2300转/分（空载）

●工作面直径：Ф120mm

●电极夹安装尺寸：Ф16mm Ф13mm

●电极夹升降距离：0~90mm

●最大搅拌容量：1000ml

●电源适配器：DC6V
 
配置清单：
• 601型搅拌式电极架 1个
• Φ16支杆 1根
• 220V/DC6V电源适配器 1个
• 电极夹 1个
• 搅拌珠                      2粒
技术参数
	搅拌式电极架

	调速范围

	0~2300转/分（空载）


	
	最大搅拌容量

	1000ml


	
	工作面直径

	Ф120mm


	其它技术参数

	电极夹安装尺寸

	Ф16mm Ф13mm


	
	电极夹升降距离

	0~90mm


	
	电源适配器

	DC6V


	
	外型尺寸及重量

	Ф120×49mm/680g
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