上海三信201-A塑壳pH复合电极
适用实验室及现场常规水溶液的pH测量，无导线BNC接口设计可根据应用场景需求搭配手持式pH计或电极延长线，应用灵活，经济可靠（不适合低离子浓度溶液，强酸强碱溶液，高腐蚀性液体，高温及连续在线监测）
产品描述
适用实验室及现场常规水溶液的pH测量，无导线BNC接口设计可根据应用场景需求搭配手持式pH计或电极延长线，应用灵活，经济可靠（不适合低离子浓度溶液，强酸强碱溶液，高腐蚀性液体，高温及连续在线监测）
●低阻抗锂玻璃膜，快速响应（90%响应 <30秒）
●出厂斜率>97%
●凝胶状KCl电解质，无需补充
●可拆卸电极帽便于清洗
●标准BNC接口
●测量端直径：φ12mm
●适用温度：0~80℃
●无导线BNC接口，适合手持式pH计使用，也可与电极延长线配合适用
技术参数
	型号

	特点

	液接界

	外形尺寸

	电缆长度及插口

	应用范围


	201-A型

	1.塑料外壳耐碰撞
2.适合手持式PH计
3.也可与电极延长线配合使用

	陶瓷芯

	Φ12x170mm

	无导线BNC插口

	实验室和现场的常规用途，特别适合野外和现场使用，不适合用于下列情况：

被测溶液碱性较大（pH>12）
溶液对外壳有腐蚀作用
连续测试温度较高（>60℃）
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