上海三信201T-S三复合pH电极
201T-S三复合电极，配合SX700系列（SX711/SX713/SX723）等使用，可同时测试pH和温度，并支持自动温度补偿。是科学研究，环境监测和质量控制中一般水溶液pH值测量的理想选择。特殊锂玻璃膜可确保低阻抗和电位稳定，从而有助于快速，稳定地读取pH值。由陶瓷砂芯组成的独特结液接界有效地改善了液接界堵塞的问题。在敏感的玻璃膜上搭配可拆卸的电极保护套，防止意外损坏
产品描述
●三复合pH电极，同时测试pH和温度（支持自动温度补偿）

●专有的pH玻璃膜，可实现快速稳定的读数

●配有可拆卸的电极存储盖，在不使用时可保持电极处于水合状态

●采用凝胶KCL电解质；无需补充

●8芯防水接口
技术参数
	型号

	特点

	温度元件及范围

	液接界

	外形尺寸

	电缆长度及插口

	应用范围


	201T-S型（三复合）

	1.塑料外壳
2.可拆卸保护罩便于清洗
3.外凝胶电解液无需补充
 
 

	30K热敏电阻0-80℃

	陶瓷芯

	Φ12x155mm

	1m八芯插口

	实验室和现场的常规用途，特别适合野外和现场使用，不适合用于下列情况：

被测溶液碱性较大（pH>12）
溶液对外壳有腐蚀作用
连续测试温度较高（>60℃）
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