上海三信2015P-C平面pH复合电极
特殊设计的平面型敏感膜，适用于皮肤，水果，肉类，纸张等平面物体以及奶酪和微量溶液的pH测量
产品描述
特殊设计的平面型敏感膜，适用于皮肤，水果，肉类，纸张等平面物体以及奶酪和微量溶液的pH测量
●低阻抗平面型锂玻璃膜，适用平面物体和微量溶液的测试

●PC外壳耐碰撞

●凝胶状KCl电解质，无需补充

●标准BNC接口

●测量范围：0~14pH

●测量端直径：φ15mm

●适用温度：5~80℃
技术参数
	型号

	特点

	液接界

	外形尺寸

	电缆长度及插口

	应用范围


	2015P-C型

	1.PVC外壳
2.外凝胶电解液无需补充
3.平面球泡，可在特殊场合使用

	多孔聚氟乙稀

	Φ15 x 106mm

	1m BNC插口

	用于表面测量：例如纸张、皮肤、纺织品、水果、皮革等，也可用于微量溶液的测试。
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