上海三信301Pt-C塑壳ORP复合电极
实验室和现场使用，高质量的铂金圈便于清洁抛光，适合测试常规水溶液如游泳池水，矿泉水及饮用水的杀菌效果，废水和电镀液等水处理上的氧化还原系统测试
产品描述
●PC外壳耐碰撞

●3M KCl凝胶电解质，无需补充

●陶瓷砂芯液络部

●特制铂金环敏感膜，适用于氧化体系

●标准BNC接口
技术参数
	型号

	301Pt-C


	电极外壳

	塑料


	特点

	PC外壳耐碰撞，凝胶状KCL，无需补充。


	参比电极

	Ag/Agcl


	液接界

	陶瓷芯


	敏感元件

	Φ6×2.5铂金圈


	外参比溶液

	4 M KCL

（凝胶）


	外形尺寸

	Φ12×160mm


	电线长度

及插口

	1m. BNC插口


	应用范围

	实验室和现场常规使用，用以测定溶液的氧化还原电位。
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