上海三信3501Pt-C玻璃ORP复合电极
实验室和现场使用，高质量的铂金圈便于清洁抛光，适合测试常规水溶液如游泳池水，矿泉水及饮用水的杀菌效果，废水和电镀液等水处理，有机溶液样品，以及连续测试和温度较高样品的氧化还原系统测试
产品描述
●玻璃外壳，可补充KCl溶液

●陶瓷砂芯液络部

●特制铂金环敏感膜，适用于氧化体系

●标准BNC接口
技术参数
	型号

	3501Pt-C


	电极外壳

	玻璃


	特点

	玻璃外壳，可补充KCL，溶液。


	参比电极

	Ag/Agcl


	液接界

	陶瓷芯


	敏感元件

	Φ6×2.5铂金圈


	外参比溶液

	4 M KCL

（Agcl饱和）


	外形尺寸

	Φ12×155mm


	电线长度及插口

	1m. BNC插口


	应用范围

	实验室常规使用，尤其适合对PC塑壳有溶解性的溶液，以及温度较高的场合。
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