上海三信2301-C塑壳电导电极
设计用于实验室和野外较恶劣环境中的电导率测量，特殊的镀铂黑工艺大大提高了测量的精度和稳定性。根据需要可装配热敏元件（铂电阻或热敏电阻）
产品描述
●工程塑料外壳，耐碰撞和冲击

●独特的多孔镀铂黑工艺，增加了电极的表面积，使电流密度减小，极化效应变小，电容干扰降低

●标准BNC接口

●电极常数: 1.0±0.2cm-1

●测量范围: 0.5μS/cm-200mS/cm
技术参数
	型号

	常数

	电极尺寸

	外形尺寸

	温度元器件

	插口

	电极外壳

	电缆长度

	应用范围


	2301-C

	1

	Φ1.6×5.5mm

感应棒(镀铂黑)

	Φ12×*155

	无

	BNC

	塑壳

	1m

	(0-200) mS/cm
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