上海三信2401T-M玻璃电导电极
2401T-M玻璃电导电极，配合MP500台式等系列使用。设计用于高精度实验室的电导率测量，特殊的腔体结构及铂黑工艺大大提高了测量的精度和稳定性。内置热敏测温元件可同时测试温度并支持自动温度补偿。
产品描述
●同时测试电导率和温度（支持自动温度补偿）

●腔体结构，测量精度和重复性更好

●适合实验室高精度测试

●玻璃壳体耐一般化学腐蚀

●独特的多孔镀铂黑工艺，增加了电极的表面积，使电流密度减小，极化效应变小，电容干扰降低

●4芯卡口接口

●电极常数: 1.0±0.2cm-1

●测量范围: 0.5μS/cm-200mS/cm
技术参数
	型号

	常数

	铂片尺寸

	外形尺寸

	温度元器件

	插口

	电极外壳

	电缆长度

	应用范围


	2401T-M

	1

	5×7mm

铂片(镀铂黑)

	Φ12×*145

	30K

	4芯

	玻璃

	1m

	(0-200) mS/cm
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