上海三信DJS-0.1-C纯水电导电极
设计用于纯水和超纯水的电导率测量，特殊的玻璃流通池可消除空气中二氧化碳的影响，高灵敏度铂片设计可确保在更小的测量范围中实现更高精度。根据需要可装配热敏元件（铂电阻或热敏电阻）
产品描述
●配合玻璃流通池（需另外选购），可消除空气中二氧化碳的影响

●玻璃壳体耐一般化学腐蚀

●标准BNC接口

●电极常数: 0.1±0.2cm-1

●测量范围: 0-200μS/cm
技术参数
	型号

	常数

	铂片尺寸

	外形尺寸

	插口

	流通槽

	温度元器件

	电极外壳

	电缆长度

	应用范围


	DJS-0.1-C

	0.1

	7×18mm

	Φ12×155

	BNC

	无

	无

	玻璃

	1m

	(0-200) uS/cm
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