上海三信2310T-F塑壳电导电极
2310T-F电导率/温度电极，配合910/950/9500台式等系列使用，设计用于高电导率测量如高浓度电解质溶液，海水及浓盐水。特殊的镀铂黑工艺大大提高了测量的精度和稳定性。内置热敏测温元件可同时测试温度并支持自动温度补偿。
产品描述
●同时测试电导率和温度（支持自动温度补偿）

●工程塑料外壳，耐碰撞和冲击

●独特的多孔镀铂黑工艺，增加了电极的表面积，使电流密度减小，极化效应变小，电容干扰降低

●标准BNC/RCA接口

●电极常数: 10.0±1cm-1

●测量范围:20-2000mS/cm

●高浓度高精度电导电极，不校正测试精度≤±10%读数值，校正测试精度≤±1.5％FS
技术参数
	型号

	电极常数

	外形尺寸

	插口

	电极杆

	热敏元器件

	电缆长度

	电导率测量范围


	2310T-F

	10

	φ12*145

	BNC/RCA

	塑料

	30k

	1m

	1-2000 mS/cm
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