上海三信LabSen211通用型pH电极
以全球领先的瑞士传感器技术为后盾，LabSen211 pH电极具有快速，稳定，精确和低漂移的pH测试特点，适合于常规pH测试和大部分酸碱滴定操作。兼容TRIS缓冲液。
产品描述
●全球领先的瑞士pH传感器技术

●LabSen pH电极独特的低阻抗，厚膜化玻璃膜，强度是传统pH电极的10倍以上

●内溶液采用特殊的蓝色凝胶化工艺加工，内溶液不会流动，杜绝了气泡的产生，避免了玻璃膜内侧出现热的对流传导，提高了测量精度，也方便了使用

●长寿命参比系统，由玻璃细管，氯化银颗粒和银丝组成，细玻璃管头部塞有棉花，阻止由于温度变化导致氯化银与电解质的反应，提高了参比电极的稳定性和使用寿命
技术参数
	测量范围

	（0-14）pH

	参比溶液

	3M KCl


	温度范围

	（-5~100）℃

	浸泡液

	3M KCl


	外壳材料

	无铅玻璃

	尺寸

	（Φ12×120）mm


	玻璃膜形状

	圆柱形

	插口

	BNC


	参比电极

	长寿命参比系统

	电缆线

	Φ3×1m


	液络部

	陶瓷
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