上海三信PC60-DE pH/电导率电极
PC60-DE电极用于PC60-Z高端蓝牙笔试pH/电导率多功能测试仪，独特的电极工艺，内置温度传感器，适用精度更高，使用方便。适合常规水溶液pH/电导率/TDS/盐度/电阻率测试，如水培、水产养殖、游泳池和温泉、水处理、工厂冷却塔等应用场景
产品描述
●用于PC60-Z多参数智能蓝牙笔试计的多功能电极，也与PC60兼容

●支持pH、电导率、TDS、盐度、电阻率和温度测量

●电极内溶液采用特殊的蓝色凝胶化工艺加工，内溶液不会流动，杜绝了气泡的产生，避免了玻璃膜内侧出现热的对流传导，提高了测量精度，也方便了使用

●电极独特双液接界结构，减少污染，被测溶液只能污染外腔体中的第二盐桥溶液，对内腔体中的第一盐桥KCl溶液影响很小，并减少液接界堵塞和避免第一盐桥溶液与被测量溶液间离子间的化学反应

●独特的多孔镀铂黑工艺，增加了电极的表面积，使电流密度减小，极化效应变小，电容干扰降低
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