上海三信SX721 便携式pH/ORP计
SX721便携式pH/ORP计，用于测量水溶液的pH和ORP值，是性价比最优的便携式pH+ORP双参数测量仪。适用于工矿企业、水处理工程和环保等行业，在野外和现场使用效果尤佳。集多样化功能于一身，如自动校准、自动温度补偿、菜单设置、自动关机和低电压显示等。同时，采用先进的数字处理技术，改善仪表的响应速度和测量数据准确性，有读数稳定显示模式。
产品描述
• 多参数仪表，配置 pH 电极、ORP 电极，插入电极后仪器会自动识别电极，使用方便
• 内置微处理器芯片，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能
• 采用数字滤波和滑差技术，智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性，测量值稳定时显示笑脸图标
• 200 组数据存储、回显、删除
• 标配 201T-S 三复合 pH 电极，锂玻璃敏感膜，响应快、低漂移，内置温度传感器
• 1~3 点 pH 自动校准，自动识别 13 种 pH 标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST 系列和中国系列
• 可设置纯水 pH 测量模式和加氨纯水 pH 测量模式，对这二种特殊的 pH 测量模式，仪器自动进行非线性温度补偿
• 特制铂金 ORP 电极，低漂移，快速稳定，无需校准，方便清洗
• 高清蓝色背光显示屏
• 仪器符合 IP57 防尘防水等级，标配坚固手提箱，内含所有附件，方便现场使用
装箱配置：
	1. SX721 型 pH/ORP 电计

	1台


	2. 201T-S 塑壳 pH/ATC 三复合电极

	1支


	3. 301Pt-S 塑壳 ORP 复合电极

	1支


	4. pH 标准缓冲溶液（pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml）

	1支


	5. 222mV ORP 标准溶液（50ml）

	各1瓶


	6. 小起子

	1瓶


	7. 备用 AA 电池

	1把


	8. 说明书

	2节


	9. 手提箱

	1份




技术参数
	 


pH

	测量范围

	（-2.00 ~ 19.99）pH


	
	分辨率

	0.1/0.01 pH


	
	准确度

	电计：±0.01 pH，配套：±0.02 pH


	
	稳定性

	±0.01 pH/3h


	
	温度补偿范围

	（0 ~ 100）℃（自动）


	 

ORP

	测量范围

	-1999mV ~ 0 ~ 1999mV


	
	分辨率

	1mV


	
	准确度

	±0.1% FS


	 


其他技术参数

	数据储存

	400 组


	
	储存内容

	编号、测量值、测量单位和温度值。


	
	电源

	AA 电池 2 节（1.5V×2）


	
	尺寸和重量

	仪表：(65×120×31)mm/180g    ；手提箱：(360×270×76)mm/1.6Kg


	
	质量和安全认证

	ISO9001:2015, CE，RoHS，FCC，UKCA


	 

工作条件

	环境温度

	5 ~ 35 ℃（0.01 级）


	
	环境湿度

	≤ 85%


	
	IP 等级

	IP57 防尘防水
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