上海三信电极清洗液（500ml）
适用pH/ORP/电导电极的清洗液
产品描述
用于清洗电极上的较脏污染物和蛋白类污染物，将电极在清洗液内浸泡半小时后用纯水冲洗干净，即可完成清洗。测试前需重新校准。
电极如出现性能下降的情况，可在三信电极清洗液中浸泡2~6小时进行修复，之后用纯水洗净，再放入KCL浸泡液中1小时以上，然后校准重新使用。
https://www.shsanxin.com.cn/
