上海三信2301T-F-3M盐度电极（3米）
产品描述
配合光学溶解氧仪（DO850/DO8500）使用3米盐度电极
技术参数
	型号

	常数

	电极尺寸

	外形尺寸

	温度元器件

	插口

	电极外壳

	电缆长度

	应用范围


	2301T-F-3M

	1

	Φ1.6×5.5mm

感应棒(镀铂黑)

	Φ12×*155

	30K

	BNC+RCA

	塑壳

	3m

	(0-200) mS/cm
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