上海三信MP500温度电极
MP500温度电极适合与pH或电导率电极一起使用以实现自动温度补偿。与所有支持RCA接口的三信及沛瑞的便携式和台式仪器兼容
产品描述
●温度范围：-10至110°C

●不锈钢探针

●RCA接口

●30KΩ热敏电阻
https://www.shsanxin.com.cn/
